Exp UID: 										DATE:
	
	
	Date
	YYYYMMDD
	Sample
	

	Directory  Store
	
	Directory Store 2
	

	Objective
	☐ 63x Pl APO 1.4 OIL
☐ 40x PL APO 1.3 OIL
☐ 20x PL APO 0.75 AIR
☐ 10x PLA APO 0.45 AIR
☐ 5x FLUOTAR 0.15 AIR
☐ …
	Pinhole
(AU / )
	Format
(w * h) pix
	Zoom
	Pix Size
(nm)
	Speed
(lps)
	Pixel Dwell Time (s)
	
	Z step (m)
	T interval
(mm:ss)

	
	
	… / …
	… * …
	
	
	
	
	
	
	

	
	Laserline
(  nm)
	Power
(%)
	HyD
Type
	HyD
Mode
	Filter (nm)
	Gain
	Signal Pool (Frame/Line)
	
	Ai-denoise
	Tau ’s
	
	

	CH01
	
	
	☐S1 ☐X2  ☐S3 ☐X4 ☐R5
	☐Analog 
☐Digital
☐Count
	.. - .. 
	
	☐Acc- . / .. x
☐Avg- . / .. x    
	
	
	
	
	

	CH02
	
	
	☐S1 ☐X2  ☐S3 ☐X4 ☐R5
	☐Analog 
☐Digital
☐Count
	.. - .. 
	
	☐Acc- . / .. x
☐Avg- . / .. x    
	
	
	
	
	

	CH03
	
	
	☐S1 ☐X2  ☐S3 ☐X4 ☐R5
	☐Analog 
☐Digital
☐Count
	.. - .. 
	
	☐Acc- . / .. x
☐Avg- . / .. x    
	
	
	
	
	

	CH04
	
	
	☐S1 ☐X2  ☐S3 ☐X4 ☐R5
	☐Analog 
☐Digital
☐Count
	.. - .. 
	
	☐Acc- . / .. x
☐Avg- . / .. x    
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trans-PMT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







	FileName
	counter
	Remarks
	Rank

	
	
	
	☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

	
	
	
	☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

	
	
	
	☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

	
	
	
	☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

	
	
	
	☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

	
	
	
	☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

	
	
	
	☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

	
	
	
	☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

	
	
	
	☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

	
	
	
	☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

	
	
	
	☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

	
	
	
	☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

	
	
	
	☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

	
	
	
	☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

	
	
	
	☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

	
	
	
	☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

	
	
	
	☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

	
	
	
	☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

	
	
	
	☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

	
	
	
	☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

	
	
	
	☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

	
	
	
	☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5



Use Ranking to mark images: 1= bad / 2= preprocessing may help to become 3 / 3= acceptable / 4= good / 5=excellent (clean up data below 3)
